**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

**ІНСТРУКЦІЯ № 216**

**ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У КОТЕЛЬНІ**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Забезпечення пожежної безпеки в приміщені котельні визначається діючими Правилами пожежної безпеки в Україні, Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

1.2. Кожен працівник котельні зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для врятування майна і гасіння пожежі.

1.3. Евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.4. У приміщеннях котельні столи, стільці, шафи необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із котельні.

1.5. У котельнях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватись у чистоті.

1.6. Увесь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.7. У приміщеннях забороняється розкладати вогнища, спалювати сміття, палити, примати алкогольні напої.

**2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

2.1. В котельних повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:

- вогнегасники порошкові;

- ящик з піском і лопатою.

Необхідно, щоб доступ до засобів пожежогасіння був вільний.

2.2. Перед початком опалювального сезону котельні, опалювальні котли мають бути старанно перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Перед початком опалювального сезону обслуговуючий персонал котелень повинен пройти перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.3. Особи, призначені відповідальними за безпечну роботу та технічний стан опалювальних котлів, зобов’язані постійно контролювати правильність їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.

2.4. Режим, час та тривалість опалення встановлюються розпорядженням завідуючого господарством.

**3. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ**

3.1. Опалювальні котли повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду і очищення.

3.2. Очищення димоходів та котлів від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом всього опалювального сезону не рідше одного разу на три місяці (печі періодичної дії на твердому паливі) та не рідше одного разу на 2 місяці (печі та осередки вогню безперервної дії).

3.3. У приміщенні котелень **не дозволяється:**

**-** виконуватироботи, які не пов’язані з експлуатацією котельних установок;

- допускати до роботи в котельнях і доручати нагляд за котлами стороннім особам, а також особам, які не пройшли спеціальної підготовки або перебувають в нетверезому стані;

- застосовувати для розпалювання котлів легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас, мастила тощо);

- працювати з несправними приладами контролю;

- розпалювати котельні установки без попереднього їх технічного огляду;

- ушити будь-які матеріали, що можуть горіти на котлах;

- залишати без нагляду котли, що перебувають у роботі;

- зберігати запаси твердого палива, що перевищують добову потребу;

- користуватися витратними баками, які не мають пристроїв для видалення палива до аварійної ємкості (безпечне місце) у разі пожежі;

- зберігати легкозаймисті та інші горючі рідини і матеріали.

3.4. Під час експлуатації котельних установок **не дозволяється:**

**-** користуватися котлами з несправними та відкритими дверцями;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

- влаштовувати тимчасові опалювальні прилади.

3.5. Умови експлуатації обладнання повинні виключати утворення в приміщення котельні вибухонебезпечної концентрації пило повітряної суміші як в об’ємі всього приміщення так і в окремих його частинах.

3.6. Не допускається утворення або поява в приміщенні джерел загоряння (іскор, відкритого полум’я, нагрітих до високих температур предметів).

3.7. Вугілля, золу і шлак, які вигрібають з топки до металевої тари, слід заливати водою і виносити у спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати їх поблизу будівель.

3.8. Паливо (дрова, вугілля) мають зберігатися у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях.

3.9. Не дозволяється користуватися для опалення приміщень котелень електронагрівальними приладами тощо.

3.10. Експлуатація електрообладнання **повинна виключати:**

**-** короткі замикання в електричних мережах і апаратах;

- надмірне нагрівання струмоведучих частин при перевантаженні і перенапрузі;

- перегрівання з’єднань струмоведучих частин через великі місцеві перехідні опори;

- використання у вибухонебезпечних приміщеннях електроустановок в звичайному (вибухонезахищеному) виконання.

3.11. Забороняється прибирання в приміщеннях із застосуванням легкозаймистих, горючих, вогненебезпечних речовин, відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню.

3.12. У котельні забороняється сушити які-небудь матеріали на котлах, трубопроводах й іншому устаткуванні котельні.

3.13. Вогнегасники треба тримати в справному стані. Заряджені вогнегасники вapтo підвішувати чи встановлювати на видних місцях з вільним доступом до них, у віддаленні від опалювальних приладів та інших джерел тепла, по можливості ближче до виходів із приміщення. При підвішуванні вогнегасника висота від підлоги до його верхньої ручки не повинна перевищувати 1 - 1,5 м.

3.14. Захаращувати підступи до протипожежного інвентаря і первинних засобів пожежегасіння забороняється.

**4. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

4.1. Щоденно після закінчення роботи перед здачею зміни працівник повинен уважно оглянути приміщення, усунути виявлені несправності.

4.2. Після цього слід прибрати сміття та відходи.

4.3. Після закінчення роботи необхідно всі пожежно-небезпечні речовини та матеріали винести з майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

**5. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1. У випадку виникнення пожежі, загоряння обслуговуючий персонал зобов’язаний:

- негайно повідомити про пожежу по телефону **101** в пожежну частину, при цьому необхідно вказати адресу об’єкту, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також назвати своє прізвище;

- вжити заходів (по можливості) щодо евакуації людей, приступити до гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння, збереження матеріальних цінностей;

- повідомити про пожежу керівникові закладу або особі, яка його заміняє;

- при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном **103**.

5.2. Забороняється використовувати воду для гасіння електрообладнання, яке знаходиться під напругою.

5.3. Для гасіння пожежі використовують вогнегасники порошкові ВП та вуглекислотні ВВ.

**Вогнегасник приводиться в дію:** зняти штопорне кільце, направити на місце пожежі горловину і натиснути на ричаг. Гасіння здійснювати з навітряного боку, переміщуючи раструб вогнегасника з боку в бік з метою збиття полум’я.

5.4. При нещасних випадках приступити до надання першої допомоги і викликати швидку медичну допомогу за телефоном **103**.

**РОЗРОБЛЕНО:**

ЗДНВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Добровольська С.Є.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)