**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

**ІНСТРУКЦІЯ № 217**

**З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТІСТОМІШАЛКИ (ТІСТОМІШАЛЬНОЇ МАШИНИ)**

**І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Працівники харчоблоку, які обслуговують тістомішалку повинні бути проінструктовані з правил техніки безпеки та безпечної експлуатації.

1.2. Тістомішалка повинна бути закріплена за конкретним працівником харчоблоку.

1.3. На тістомішалку, що знаходиться в експлуатації повинен бути технічний паспорт (заводу виготовлювача).

1.4. З метою найскорішого та безпечного вмикання та вимикання тістомішалки, пусковий пристрій повинен бути поблизу робочого місця.

1.5. Електропроводка підключення повинна бути захищена від можливих механічних ушкоджень.

1.6. З метою попередження загоряння ізоляції проводів, при перевантаженні мережі, встановлюються плавкі запобіжники.

1.7. Тістомішалка повинна бути надійно занулена (заземлена).

1.8. Тістомішалка встановлюється на відстані, не менше 0,5 м (50 см) від стін та перегородок приміщення.

1.9. Під час роботи тістомішалки на працівника можливий вплив таких небезпечних факторів:

- ураження електрострумом;

- попадання рук працівника в діжу;

- самочинне перекидання діжі.

**2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

2.1. Працівники повинні одягнути спецодяг.

2.2. Перевірити справність тістомішалки:

- наявність заземлення (металевого зв’язку);

- справність механізмів обертання, перекидання;

- наявність кріплення діжі.

2.3. До роботи допускаються працівники які пройшли інструктаж у відповідності до діючого положення, про правила безпечної експлуатації.

**3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ**

3.1. Дотримуватись встановлених правил завантаження діжі.

3.2. Щиток огороджуючий діжу повинен бути закритий.

3.3. Огороджуюча кришка повинна бути заблокована з електродвигуном (при відкритій кришці електродвигун не вмикається).

3.4. Змінні діжі повинні надійно закріплюватись.

3.5. Завантажувати діжу можна тільки після повної зупинки машини.

3.6. Всі роботи з технічного обслуговування тістомішалки проводити тільки після відключення від електромережі та повної її зупинки.

3.7. Робоче місце забезпечується діелектричним гумовим килимом або іншою діелектричною підставкою.

3.8. Електрична частина тістомішалки обслуговується тільки електромеханіком.

***Забороняється:***

3.9. Допускати до роботи сторонніх, а також осіб не знайомих з будовою тістомішалки та правилами її експлуатації.

3.10. Залишати працюючу тістомішалку без нагляду.

3.11. Експлуатація тістомішалки у разі її несправності.

3.12. Експлуатація тістомішалки у разі не проведення електротехнічних вимів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводки.

3.13. Використовувати тістомішалку не за призначенням.

3.14. Працювати без діелектричних підстилок.

3.15. Завантажувати, розвантажувати діжу в робочому режимі.

3.16. Знаходження тістомішалки поряд незагороджених діелектричною загородкою систем опалення, водогону, каналізації.

**4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

4.1. Вимкнути тістомішалку.

4.2. Прибрати робоче місце.

**5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації необхідно негайно повідомити керівника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної ситуації.

Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити відповідні аварійні служби та служби допомоги.

**РОЗРОБЛЕНО:**

ЗДНВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Добровольська С.Є.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали