**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

**Інструкція № 189**

**з техніки безпеки під час роботи ручним інструментом в майстерні з обробки деревини**

**І. Загальні положення**

1.1. До занять в майстерні з обробки деревини допускаються учні, що не мають медичних протипоказань, ознайомлені з правилами техніки безпеки.

1.2. Кожен учень повинен знати й виконувати правила безпечної праці в майстерні, правила протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми і правила.

1.3. Травми, можливі під час ручної обробки деревини:

- запорошення очей (під час здування стружки);

- забиття, порізи (через неправильне користування інструментом);

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

- працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

- у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

- дотримуватися трудової дисципліни;

- стежити за порядком на робочому місці;

- не користуватися відкритим вогнем;

- дотримуватися особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

**II. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Правильно одягнути спецодяг і головний убір.

2.2. Прибрати всі сторонні предмети, інструменти розкласти на встановлені місця.

2.3. Перевірити справність інструмента і правильність його заточки.

2.4. Залізко ручних інструментів, леза доліт і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм’ятин.

2.5. Усі інструменти треба класти на робоче місце боком, різцем від себе.

**III. Вимоги безпеки під час виконання роботи**

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим і заточеним інструментом за призначенням:

- стежити за натягом полотна лучкової пилки; застосовувати напрямлювач під час запилювання;

- очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;

- у випадку псування інструменту під час роботи - терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися підчас роботи, виконувати роботу правильно.

3.6. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому приміщенні, яке добре провітрюється.

3.7. Про всі помічені недоліки, несправності в роботі повідомити учителя.

**IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, встановлене вчителем.

4.2. Прибрати робочі місця. Під час прибирання користуйтеся щіткою.

4.3. Привести себе в порядок.

**V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. У випадку травм негайно повідомити вчителя.

5.2. При нещасних випадках надати першу долікарську допомогу потерпілому і вжити заходів по наданню йому медичної допомоги.

**Розроблено:**

Вчитель трудового навчання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**Погоджено:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)