**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

**ІНСТРУКЦІЯ № 209**

**З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дана інструкція розповсюджується на всіх працівників, які наказом по закладу залучені до ремонтних робіт.

1.2. Драбина-стремянка повинна мати надійну міцну конструкцію і кріплення, гумові накладки на споді, обмежник (фіксатор) робочої та допоміжної сторін драбини.

1.3. Фарбування стін та стелі проводити в світлий час доби, при виконанні робіт електропроводка повинна бути знеструмлена.

1.4. Робота на драбині-стремянці або «козлах» відноситься до категорії робіт на висоті. Тому, при поганому самопочутті або ознаках запаморочення голови треба негайно припинити роботу.

1.5. Небезпечності при виконанні робіт:

- падіння з висоти;

- падіння вапна, розчину на шкіру, в очі;

- ураження електричним струмом;

- отруєння випарами фарби, розчинів.

1.6. Про всі виявлені порушення норм безпеки життєдіяльності негайно повідомити керівництво закладу.

**2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

2.1. Одягнути халат, косинку або інше головне убрання, гумові рукавиці та захисні окуляри.

2.2. Знеструмити електропроводку, вивісити попереджувальну табличку «Не вмикати! Працюють люди».

2.3. Привести драбину-стремянку в робочий стан, надійно зафіксувати за допомогою обмежника робоче положення драбини.

2.4. Ознайомитися з інструкцією з техніки безпеки при виконанні дорученої роботи.

**3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ**

3.1. За допомогою металевого гачка підвісити відро з розчином вапна на драбину.

3.2. Піднятися по драбині-стремянці на висоту, яка забезпечує вільний, зручний доступ до робочої поверхні стіни (стелі).

3.3. При роботі на драбині бути обережним, слідкувати за рівновагою, не допускати вібрації або нестійкості драбини.

3.4. У випадку застосування замість драбини-стемянки, «козлів» треба забезпечити надійність кріплення, запобігання вібрації або нестійкості конструкції. Робоча поверхня повинна бути рівною та без великих щілин, не захаращеною.

3.6. **Забороняється:**

- працювати без індивідуальних засобів захисту;

- користуватися випадковими підставками, або іншими пристосуваннями для роботи на висоті;

- передоручати роботі іншій сторонній особі;

- вживати в робочий час алкогольні напої та інші наркотичні речовини;

- користуватися несправними інструментами, пристосуваннями;

- одночасне знаходження на драбині двох і більше працівників;

- стояти під підвішеним вантажем (відром), під місцем фарбування в момент виконання роботи іншим працівником;

- залишати не прибраним робоче місце;

- порушувати вимоги інструкції з техніки безпеки;

- виконувати штукатурні роботи, фарбування стін, стелі без вимкнутої електромережі;

- влаштовувати випадкові підмостки для роботи на висоті;

- ремонтувати електромережу, електроарматуру в процесі проведення поточного ремонту.

**4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

4.1. Після закінчення поточного ремонту:

- проводиться прибирання приміщення (місця), де проводились роботи;

- сміття відноситься у спеціально встановлене місце;

- інструмент та залишки матеріалів здаються до приміщення для збереження (комори);

- здійснюється провітрювання приміщень;

- закриваються всі відкриті кватирки та фрамуги;

- ключі від приміщення передаються керівнику робіт чи сторожу.

4.2. Обличчя та відкриті частини тіла старанно вимити водою з милом.

**5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, доповісти про те, що сталося керівнику закладу.

5.2. При виявленні пожежі негайно повідомте пожежну охорону (за телефоном **101**), вжийте заходів до гасіння (локалізації) пожежі, евакуації людей, повідомте керівника навчального закладу.

5.3. У випадку аварії обладнання припиніть роботу, залишіть приміщення, викличте аварійну службу, повідомте керівника робіт.

5.4. У разі несприятливих погодніх умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці або здоров’ю чи життю працівника припиняється проведення поточного ремонту до усунення несприятливих умов.

5.5. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу (долікарську) медичну допомогу, при необхідності викликати “швидку допомогу” за телефоном **103.**

**РОЗРОБЛЕНО:**

ЗДНВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Добровольська С.Є.

 (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бак В.О.

 (особистий підпис) (прізвище, ініціали)