**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

**ІНСТРУКЦІЯ № 210**

**ПО ДОТРИМАННЮ ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ В ЗАКЛАДІ**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Працівники зобов'язані:

***Перед початком і під час роботи:***

1.1. Виконувати вимоги даної інструкції, правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки.

1.2. Не створювати пожежо- та вибухонебезпечні ситуації.

1.3. Бути проінструктованим, а в визначених випадках пройти навчання з пожежно-технічного мінімуму з оформленням журналу встановленого зразка.

1.4. В кожному структурному підрозділі закладу повинна бути інструкція з правил пожежної, техногенної безпеки.

1.5. Інструктажі з пожежної, техногенної безпеки проводяться 2 рази на рік і фіксуються в окремому журналі.

***Після закінчення роботи:***

1.6. Оглянути приміщення, відключити електроприлади, освітлення (крім холодильників), замкнути приміщення. Ключі залишити у встановленому місці.

1.7. При виявленні пожежонебезпечної ситуації (іскріння електропроводки, зберігання з порушенням встановлених вимог легкозаймистих, пальних речовин тощо) забезпечити пожежну безпеку приміщення. Якщо самостійно неможливо це зробити, поставити до відома безпосереднього керівника і керівництво закладу.

**2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ, ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ І ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ**

***Територія закладу:***

2.1. Дорога, під'їзди до будівель і пожежних вододжерел, доступи до пожежного інвентарю та обладнання, зовнішніх пожежних драбин мають бути завжди вільними.

2.2. Завжди утримувати в чистоті, не складувати матеріали, відходи, обладнання, не ставити автотранспорт в протипожежних розривах.

***Забороняється:***

2.3. Розводити вогнища і спалювати опале листя, сміття, тару та інше.

2.4. Викидати незагашене вугілля, попіл на відстань менше 15 см від будівель.

2.5. Ставити автотранспорт на території, крім спеціально обладнаної стоянки.

2.6. При відсутності спеціально обладнаної стоянки ***забороняється:***

2.6.1. Ставити автотранспорт у наскрізних проїздах будівель.

2.6.2. На відстані менше 10 м від в'їзних воріт.

2.6.3. На відстані менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел та первинних засобів пожежогасіння.

2.6.4. В протипожежних розривах і впритул біля стін приміщення закладу та біля зовнішніх стаціонарних пожежних драбин.

***В приміщеннях закладу:***

***Класних кімнатах, лаборантських, кабінетах і майстернях:***

2.7. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуації людей приміщення.

2.8. У період перебування людей у будівлях двері евакуаційних виходів допускається замикати лише з середини за допомогою легковідчиняємих запорів.

2.9. Утримувати наявні первинні засоби пожежогасіння згідно правил їх евакуації та використовувати їх не за призначенням.

2.10. Користуватися тільки справними електроприладами, з непошкодженою ізоляцією. Електрична мережа повинна бути справною.

2.11. Мати на кожному поверсі розроблені плани евакуацій з короткою інструкцією до них.

***Забороняється:***

2.12. Застосовувати відкритий вогонь (гасові ліхтарі, свічки, бенгальські вогні);

2.13. Користуватися електронагрівальними приладами (електрокип'ятильниками, електропрасками, обігрівачами з відкритою спіраллю тощо) за винятком спеціально обладнаних приміщень, місць;

2.14. Використовувати легкозаймисті та пальні речовини для чищення приладів, обладнання тощо;

2.15. Зберігати на робочих місцях, в шафах, залишати в кишенях спецодяг використані обтиральні матеріали;

2.16. Залишати без нагляду ввімкнені у мережу лічильники, комп'ютери, радіоприймачі, телевізори, інші електроприлади.

***2.17. В хімічних кабінетах, лабораторіях та складових***

2.17.1. При зберіганні хімічних реактивів керуватися правилами безпеки для кабінетів хімії (ДНАОП 9.2.30-1.06.-98);

2.17.2. Не вносити на територію та в приміщення закладу вибухові та самозаймисті речовини;

2.17.3. Легкозаймисті рідини та тверді речовини зберігати у відповідності до діючих вимог.

***2.18. В фізичних кабінетах, лабораторіях***

2.18.1. Керуватися «Правилами безпеки для кабінетів фізики» (ДНАОП 9.2.30-1.04.-98) та «Правилами пожежної безпеки в Україні» (ДНАОП 001-1.01.-95);

2.18.2. Перебувати учням у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики дозволяється лише в присутності вчителя фізики або лаборанта;

2.18.3. Електрообладнання кабінету з напругою живлення 42 В змінного струму і понад 110 В постійного струму повинно бути заземлено;

2.18.4. Повинні бути у справному стані первинні засоби пожежогасіння, а саме:

- вогнегасники пінні, вуглекислотні або порошкові;

- ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 м³) та совком;

- покривало з вогнетривкого матеріалу.

***2.19. В кабінетах обслуговуючої праці, майстернях***

2.19.1. Необхідно керуватися «Правилами пожежної безпеки в Україні».

2.19.2. Перебування учнів в кабінеті, майстерні без присутності вчителя, майстра заборонено;

2.19.3. Електрообладнання повинно бути заземлено;

2.19.4. Повинні бути у справному стані первинні засоби пожежогасіння, а саме:

- вогнегасники;

- ящик з піском ( об'ємом близько 0,1 – 0,15 м³) та совком;

- тканина просочена глиною або антипіреном (розміром 1,5 х 1,5 м).

***2.20. В приміщеннях з масовим перебуванням людей:***

2.20.1. Культурно-масові заходи про чисельність людей 50 чоловік і більше проводити при наявності двох розосереджених евакуаційних виходів.

2.20.2. Крісла і стільці мають бути з'єднані між собою у рядах і міцно прикріплені до підлоги.

2.20.3. При відсутності електричного освітлення культурно-масові заходи проводити в денний час.

***2.21. У приміщеннях, що використовуються для проведення культурно-масових заходів забороняється:***

2.21.1. Використовувати ставні на вікнах для затемнення приміщення;

2.21.2. Обклеювати стіни і стелю шпалерами, папером;

2.21.3. Застосовувати для декорації та оформлення приміщення пальні матеріали, не оброблені вогнезахисним розчином;

2.21.4. Зберігати гас, бензин, інші легкозаймисті та пальні матеріали;

2.21.5. Зберігати майно, інвентар, інші горючі предмети, речовини, матеріали під сценою, а також у підвалах, розміщених під приміщенням;

2.21.6. Застосовувати предмети оформлення приміщення, декорації, сценічне обладнання, виготовлене із пальних синтетичних матеріалів, штучних волокон і тканин (пінопласту, поролону, полівінілу та інші);

2.21.7. Застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні);

2.21.8. Влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;

2.21.9. Встановлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші важковідчиняємі запори.

***2.22. В складських та допоміжних приміщеннях:***

2.22.1. Предмети, меблі, устаткування складати таким чином, щоб забезпечити ширину проходу навпроти дверей не менше 1 м. Розподіл матеріалів здійснювати за ознаками однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі. Фарби, лаки, мастики, розчинники і т.п. зберігати в окремому складі.

2.22.2. Використовувати освітлювальні лампи тільки захищеного виконання.

***2.23. В складських та допоміжних приміщеннях забороняється:***

2.23.1. Зберігати наочність, меблі і т.п. навалом та впритул до приладів і труб опалення;

2.23.2. Зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з деревиною;

2.23.3. Зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;

2.23.4. Прання одягу із застосуванням бензину, газу, тощо;

2.23.5. Зберігати промаслений одяг без металевого ящика з кришкою та продукцією в аерозольній упаковці.

***2.24. В складі для зберігання пожежо- вибухонебезпечних матеріалів.***

2.24.1. Усі операції, пов'язані з збереженням паливно-мастильних матеріалів, матеріалів з розфасуванням і приготуванням робочих пожежно-небезпечних сумішей повинні проводитись в ізольованому приміщенні. Після виконання цих робіт необхідно провітрити приміщення.

***2.25. В цих приміщеннях забороняється:***

2.25.1. Облаштовувати склади для зберігання меблів і наочностей в горищних приміщеннях;

2.25.2. Експлуатація газових плит, печей побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток;

2.25.3. Використання відкритого вогню;

2.25.4. Облаштовувати склади з горючими, легкозаймистими речовинами під приміщеннями з масовим перебуванням людей.

***2.26. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря.***

2.26.1. Перед початком опалювального сезону, а перед початком навчального року системи вентиляції та кондиціювання повітря перевіряються та ремонтуються, а обслуговуючий персонал проходить протипожежний інструктаж.

2.26.2. Опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Несправні пристрої систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, а також несправні кухонні печі до експлуатації не допускаються.

2.26.3. Не дозволяється користуватися для опалення приміщень електронагрівальними приладами, електрокамінами тощо.

***2.27. Електроустановки.***

2.27.1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у навчальному закладі, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам чинних ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21-98; будівельну частину електроустановок слід виконувати відповідно до протипожежних вимог будівельних норм ДБН В.2.2.3-97.

2.27.2. Керівник навчального закладу зобов'язаний забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж відповідно до вимог документів, а також своєчасне проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів та усунення виявлених недоліків.

2.27.3. Забороняється експлуатація несправної електроарматури (електропроводка, пускачі, штепсельні вилки та розетки, вимикачі тощо).

2.27.4. Плавкі вставки запобіжників повинні бути каліброваними із зазначенням номінального струму на заводському таврі.

2.27.5. Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж за винятком електропроводки, яка живить місця проведення будівельних і тимчасових ремонтно-монтажних робіт, не дозволяється.

2.27.6. Шафи, в яких установлені електрощити, повинні бути постійно замкненими, проходи до них – завжди вільними. Ключі від цих шаф мають бути в охоронника та у відповідального за електрогосподарство.

2.27.7. У виробничих, складських та інших приміщеннях з наявністю горючих матеріалів, а також матеріалів та виробів у горючій тарі електричні світильники повинні мати захисні скляні корпуси чи ковпаки та бути надійно закріплені.

2.27.8. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватися.

2.27.9. Під час експлуатації електроустановок ***не дозволяється:***

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, комп'ютери, радіоприймачі тощо;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;

- зав'язувати і скручувати електропроводи, підвішувати світильники (за винятком відкритих ламп) на електричних проводах;

- підключати до клем силової та у штепсельні розетки освітлювальної мережі прилади, які споживають струм понад передбачені для них величини;

- використовувати елементи електроарматури не за призначенням;

- застосовувати саморобні та інші подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводок; не використовувати подовжувачі для енергозабезпечення постійних об'єктів (холодильники, телевізори тощо);

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачено технологічним процесом;

- застосовувати для прокладання електромереж радіо – та телефонні проводи;

- застосовувати як електричний захист саморобні та некалібровані запобіжники;

- знімати скляні ковпаки зі світильників закритого виконання;

- використовувати електроарматуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виробником.

2.27.10. У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення) які після закінчення робіт замикаються і н контролюються, всі електроустановки (крім холодильників) мають бути відключеними.

2.27.11. Не дозволяється застосовувати електронагрівальні прилади у пожежно-небезпечних зонах складських приміщень, бібліотеці, гардеробних тощо.

2.27.12. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

2.27.13. Заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж має проводити раз на рік спеціалізована організація, яка має на це право. Наслідки перевірки повинні оформлятися актом. Виявленні порушення – терміново ліквідовуватись.

2.27.14. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямого попадання блискавки і вторинних її проявів має виконуватись згідно з РД-34.21.122-87.

**3. ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ ТА РОБІТ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАДНАННЯ**

3.1. При проведенні тимчасових пожежно-небезпечних робіт (газоелектрозварювальних розігрівання бітуму та інші):

3.1.1. Виконувати газозварювальні роботи тільки при відсутності в приміщенні людей;

3.1.2. Очистити місце проведення робіт від горючих матеріалів (меблі, наочність тощо), огородити його негорючими екранами. При неможливості захистити металевим екраном, полити водою горючі конструкції. Підлогу, оздоблення;

3.1.3. Забезпечити місце проведення робіт первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском, лопатою, відром з водою тощо);

3.1.4. Провести цільовий інструктаж з пожежної безпеки з виконавцями робіт відповідно до вимог інструкції;

3.1.5. Здійснити контроль на предмет виявлення можливої пожежі впродовж двох годин після закінчення вогневих робіт;

3.1.6. При виконанні пожежонебезпечних робіт сторонньою організацією, відповідальність за пожежну безпеку передбачати в кожному окремому випадку, договором на проведення и робіт;

3.1.7. При виконанні вогневих, пожежонебезпечних робіт на робочому місці повинно бути не менше двох робітників.

3.2. Планово-попереджувальні ремонти електроустановок, опалювального, вентиляційного обладнання проводити згідно затвердженого в установленому порядку графіка.

**4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ**

***Пожежний гідрант.***

Відповідальному за пожежний гідрант:

4.1. Два рази на рік (в березні і серпні) організувати перевірку працездатності гідранту. Результати перевірки реєструються в журналі (картку) обліку технічного обслуговування засобів протипожежного захисту.

4.2. Кришки люків пожежних гідрантів необхідно постійно утримувати в чистоті та слідкувати за їх наявністю. Слідкувати також за наявністю покажчика місцезнаходження пожежного гідранту.

***Пожежні водойми.***

Відповідальному за утримання пожежної водойми:

4.3. В зимовий період для зберігання води організувати улаштування утеплених ополонок розміром не менше 0,6 х 0,6 м.

4.4. Слідкувати за наявністю показника місцезнаходження водойми.

***Внутрішні пожежні крани.***

Відповідальному за внутрішні пожежні крани:

4.5. Утримувати в чистоті та укомплектованими одного діаметру крану з рукавом, стволом, важелем для полегшення відкривання вентиля.

4.6. Шафи внутрішніх пожежних кранів утримувати опломбованими.

4.7. Здійснювати перевірку на водовіддачу в червні - серпні з реєстрацією у спеціальному журналі технічного обслуговування комісією визначеною наказом по закладу.

4.8. Внутрішні пожежні крани повинні бути промаркіровані відповідно до встановлених Правилами вимог.

***Первинні засоби пожежогасіння.***

Відповідальному за первинні засоби пожежогасіння:

4.9. В місцях знаходження первинних засобів пожежогасіння мати в наявності відповідні знаки.

4.10. Один раз на три місяці проводити чищення первинних засобів пожежогасіння від пилу, бруду, слідів корозії.

4.11. Вогнегасники в кабінетах утримувати в чистоті, з пломбами на пристроях ручного пуску, в визначених місцях згідно вимог правил пожежної безпеки.

***Відповідальний за первинні засоби пожежогасіння повинен:***

- слідкувати за комплектністю пожежних щитів;

- щорічно відновлювати фарбування з урахуванням вимог стандартів;

- організовувати перезарядку вогнегасників, якщо це передбачено, згідно до інструкції по експлуатації.

***При обслуговуванні технічних засобів протипожежного захисту забороняється:***

4.12. Використовувати пожежні крани, гідрант, вогнегасники, ручний пожежний інвентар не за призначенням;

4.13. Захаращувати підхід до люків пожежних гідрантів, щита, вогнегасників, під'їзд до пожежних водойм у місці забору води, а також на майданчику для розвороту пожежних автомобілів.

**5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОЖЕЖІ**

5.1. У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до гасіння пожежі, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу дітей, їхню евакуацію та рятування.

5.2. У разі виявлення пожежі працівник зобов'язаний:

5.2.1. Негайно сповістити про це пожежну охорону по телефону **101**, при цьому необхідно назвати адресу; зазначити кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також свою посаду та прізвище.

5.2.2. Задіяти систему сповіщення людей про пожежу.

5.2.3. Розпочати евакуацію людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації та залучити до цього інших осіб.

5.2.4. Повідомити про пожежу керівника закладу або працівника, який його заміщує.

5.2.5. Організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів для гасіння пожежі наявними в закладі засобами пожежогасіння.

5.3. Керівник навчального закладу зобов'язаний:

5.3.1. Перевірити, чи викликана пожежна охорона (повторити повідомлення), і довести до відома вище керівництво.

5.3.2. Відчинити всі двері запасних виходів. Керувати евакуацією людей та гасунням пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози життю людей необхідно негайно організувати інший порятунок (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили і засоби.

5.3.3. Організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі за списками та журналами обліку.

5.3.4. Виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та може допомогти у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі і зазначити місце розташування найближчих джерел води.

5.3.5. Вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі.

5.3.6. Викликати медичну та інші аварійно-рятувальні служби при необхідності.

5.3.7. Припинити всі роботи не пов’язані з ліквідацією пожежі.

5.3.8. Організувати відключення електр- і газопостачання, зупинку систем вентиляції (за винятком систем про**т**ипожежного захисту) і виконати інші заходи, що запобігають поширенню пожежі.

5.3.9. Організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону.

5.3.10. Убезпечити людей, які приймають участь в евакуації та гасінні пожежі від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо.

5.3.11. Інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей в будівлі.

5.4. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску.

5.5. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно-технічний персонал підприємства, будинку чи споруди зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню.

**РОЗРОБЛЕНО:**

ЗДНВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Добровольська С.Є.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)