**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом директора

КЗ «Олекандрівське НВО №2»

від «01» вересня 2016 р. № 5

**НСТРУКЦІЯ № 22-ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ МАШИНІСТА ІЗ ПРАННЯ**

**ТА РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ (БІЛИЗНИ)**

**І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дана інструкція є нормативним документом у межах навчального закладу, встановлює порядок безпечного ведення робіт машиніста з прання білизни (далі – машиніст) в приміщеннях, на території навчального закладу, в місцях, де працівник виконує доручену йому роботу.

1.2. Інструкція з охорони праці машиніста заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування», Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю») та нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

1.3. Машиніст призначається з числа осіб, які досягли 18 річного віку і за станом здоров'я можуть виконувати відповідний вид роботи, що пройшли медичну комісію, виробниче навчання і що мають І групу з електробезпеки.

1.4. Машиніст допускається до самостійної роботи після проходження:

**-** медичного огляду;

- вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці з охорони праці;

- стажування на робочому місці;

- навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

- навчання з електробезпеки;

Повторний інструктаж з питань охорони праці проводиться 1 раз на 3 місяця.

1.5. Керівник навчального закладу, або призначена ним особа, знайомить машиніста з правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, санітарними правилами улаштування і утримання навчальних закладів та умовами праці.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, машиніст повинен одержати цільовий інструктаж.

1.7. Машиніст повинен проходити позаплановий інструктаж: при зміні технологічного процесу або правил з охорони праці, заміні або модернізації виробничого устаткування, пристосувань і інструменту, зміні умов і організації праці, при порушеннях інструкцій з охорони праці, перервах у роботі більш ніж на 60 календарних днів.

1.8. Машиніст повинен знати і суворо виконувати вимоги нормативних документів щодо безпеки праці, знати правила пожежної безпеки, вміти користуватися засобами пожежогасіння, мати навички в наданні першої медичної (долікарської) допомоги.

1.9. Машиністу заборонено з'являтися на території начального закладу у наркотичному чи токсичному стані, або в алкогольному сп'янінні.

1.10. Паління у навчальному закладі суворо **заборонено**.

1.11. Машиніст нести безпосередню відповідальність за безпечний стан свого робочого місця, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.12. Перевірка знань персоналу, що працює на пральній машині, повинна проводитися щорічно комісією навчального закладу.

1.13. Машиніст повинен знати і дотримуватись:

**-** принцип дії і правила технічної експлуатації прального устаткування та пристроїв;

**-** основні види і принципи неполадок цього устаткування, способи їх усунення;

**-** безпечні прийоми при виконанні операцій по пранню та прасуванню білизни;

**-** правила внутрішнього трудового розпорядку;

**-** правила пожежної безпеки;

**-** дію на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

**-** місце розташування аптечок;

**-** вимоги виробничої санітарії.

1.14. Машиніст не повинен торкатися до електроустаткування руками без гумових рукавичок, не усувати самому несправності електроустаткування.

1.15. Включення та виключення пральної машини здійснюється за допомогою рубильника.

1.16. Для забезпечення безпеки пральні машини розміщуються в автономному приміщенні.

1.17. Всі пристрої, що обертаються та електромережі устаткування електродвигунів і допоміжних механізмів повинні бути захищені.

1.18. Компресорне устаткування повинне мати звукову і світлову сигналізацію при виході параметрів за встановлену величину.

1.19. Пральня і приміщення повинні бути обладнані засобами пожежогасіння відповідно до вимог Держпожнагляду.

1.20. Конструкція і розташування органів управління повинні виключати можливість мимовільного включення і відключення виробничого устаткування.

1.21. Ремонт устаткування, що знаходиться з водою, повинен проводитися тільки після звільнення обладнання від води.

1.22. Виконувати тільки ту роботу, яка відповідає вимогам посадової інструкції.

1.23. Машиніст повинен керуватися вимогами:

- посадової інструкції;

- правил внутрішнього трудового розпорядку;

- даної інструкції;

- ДНАОП 9.0.30.1 – «Правила охорони праці при експлуатації пралень і бань».

1.24. У своїй роботі машиніст повинен:

- здійснювати контроль за дотриманням вимог безпеки під час експлуатації пральної машини;

- здійснювати контроль за тим, щоб робоче місце було добре освітлене;

- здійснювати контроль за тим, щоб корпус пральної машини, центрифуги, були заземленні і заземлення було не пошкоджено;

- переконатись в справності прасувального устаткування, її пускових і гальмівних пристроїв, в наявності й справності захисних і запобіжних пристосувань;

- перевірити наявність, справність і надійність закріплення захисних огорож;

- перевірити наявність діелектричних килимів біля устаткування.

1.25. У своїй роботі машиніст повинен використовувати спецодяг та спецвзуття.

1.26. Для забезпечення безпеки прасувальне приміщення розміщуються окремо від приміщення, де встановлені пральні машини.

1.27. Прасувальне приміщення, приміщення для зберігання білизни повинні бути обладнані засобами пожежогасіння відповідно до вимог Держпожнагляду.

1.28. Конструкція і розташування органів управління повинні виключати можливість мимовільного включення і відключення прального устаткування.

1.29. Порушення вимог даної інструкції, веде до персональної відповідальності в установленому законом порядку: адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, або карна - в залежності від наслідків, спричинених порушенням.

**2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

2.1. До включення пральних машин машиніст зобов'язаний:

- надіти спецодяг, спецвзуття.

Забороняєтьсявикористовувати одяг з мотузками та широкими рукавами.

- очистити робоче місце і проходи навколо установки.

2.2. Перевірити:

**-** справність електроприводу, виконавчих механізмів установки і її пускові пристосування;

**-** наявність, справність і надійність закріплення захисних огорож;

**-** наявність і надійність заземлення корпусів електродвигунів і пускової апаратури;

**-** справність ізоляції електросилової проводки;

**-** достатність освітлення робочих місць;

**-** наявність діелектричних килимів;

**-** перевірити відсутність сторонніх речей у барабані пральної машини.

2.3. Про всі відмічені недоліки повідомити адміністрацію навчального закладу.

2.4. Підготувати мийний розчин згідно технологічної карти.

2.5. Перевірити наявність і справність заземлення пральної машини і переконатися в його справності і випробувати на неодруженому ходу, при виявленні пошкодження або несправності повідомити керівника навчального закладу.

2.6. Перевірити, щоб проходи не були захаращені, встановлені дерев'яні помости.

2.7.Для забезпечення безпечної роботи необхідно щонеділі проводити профілактичний огляд пристроїв і устаткування, які не мають регламентованого терміну технічного обслуговування.

2.8. Перевірити наявність і справність кріплення облицьовувань.

2.9. Переконатися в надійності замикання замку кришки люка.

2.10. Частини устаткування, що обертаються, повинні мати захисні кожухи і огорожі, що виключають можливість отримання травми обслуговуючим персоналом.

**3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ**

3.1. Виконувати тільки ту роботу, яка передбачена посадовою інструкцією.

3.2. Під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших.

3.3. Не залишайте працююче устаткування без нагляду.

3.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж по охороні праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.

3.5. Дотримувати правила пересування в приміщенні, користуватися встановленими проходами. Не проводити роботи на шляху працюючого обладнання.

3.6. Переносити вантаж не більше 10 кг, для переміщення вантажу більше 10 кг застосовувати візки.

3.7. Не допускати до своєї роботи ненавчених і сторонніх осіб.

3.8. Застосовувати необхідні для безпечної роботи справне устаткування, інструмент, пристосування; використовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.

3.9. Дотримувати правила переміщення в приміщенні і на території навчального закладу, користуватися тільки встановленими проходами.

3.10. Тримати робоче місце в чистоті, своєчасно прибирати з підлоги розсипані (розлиті) розчини, воду і ін.

3.11. Не захаращувати робоче місце, проходи до нього, між устаткуванням, столами, стелажами, проходи до пультів управління, рубильників, шляхи евакуації і інші проходи порожньою тарою, інвентарем, зайвими запасами білизни.

3.12. Завантаження білизни робити рівномірно, не перевищувати по вазі, згідно технічного паспорту обладнання.

3.13. Завантажувати білизну у барабан і заливати розчином миючих засобів, контролюючи рівень. Білизна повинна завантажуватися в порожній барабан.

3.14. Після завантаження білизни і під час роботи машини виконувати вимоги безпеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.15. Забороняється нахилятися під час роботи близько до пральної машини, центрифуги, щоб уникнути захоплення волосся.

3.16. Пуск пральної машини в роботу проводити переконавшись у відсутності небезпеки для тих осіб, що оточують.

3.17. При виявленні несправності в роботі пральної машини зупинить її, повідомите адміністрацію навчального закладу. Включати в роботу пральну машину, після усунення неполадок, тільки у присутності майстра і слюсаря.

3.18. Оглядати, регулювати, налагоджувати, чистити, або змащувати пральну машину тільки після повної зупинки машини.

3.19. Не допускати витікання з пральної машини мильної емульсії, стежити. Щоб підлога була сухою.

3.20. Переносити кип'яток та інші гарячі рідини у закритому та справному посуді.

3.21. Для виймання білизни з пральної машини користуватися лише справними дерев'яними щипцями.

Під час роботи на центрифузі виконувати вимоги безпеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.22. Якщо внаслідок нерівномірного завантаження виникає надмірна розкачка, то центрифугу терміново зупинити і білизну перекласти.

3.23. Під час роботи з прасками потрібно ставити їх на термостійкі підставки.

3.24. Не залишати без догляду ввімкнені електропраски.

3.25. Стежити, щоб електропровід був неушкоджений та не торкався до електричної праски під час роботи.

3.26. При роботі з електропраскою не допускати не допускати падінь і ударів праски, перекручення кабелю і його торкання поверхні праска, утворення петель і вузлів, не перезволожувати виріб в уникнення опіку рук. Не допускати перегріву праски.

3.27. Не працюйте на несправних пральних машинах, що мають сильні патьоки, що мають нещільність.

3.28. Усувайте патьоки на підлозі, не працюйте без огорож.

3.29. Не знімайте, не надягайте і не поправляйте приводні паси на ходу.

3.30. Не доторкайтеся до рухомих механізмів, що обертаються.

3.31. Щоб уникнути аварійних ситуацій не включайте устаткування, робота на якому заборонена (що знаходиться в ремонті).

3.32. Виїмку випраних виробів проводити тільки при повністю зупиненому двигуні пральної машини.

3.33. Усі вентиля і клапани установки повинні вільно відкриватися і закриватися.

3.34. Під час роботи обладнання забороняється розміщувати сторонні предмети і інструмент.

3.35. Стежте за чистотою на робочому місці, своєчасно прибирайте пролиті рідини, усувайте скользкость підлоги.

3.36. Під час роботи пральної машини ***забороняється:***

- залишати працюючу машину без нагляду;

- працювати без світлового блокування;

- заливати вибілюючі речовини і миючі розчини через завантажувальний люк при включеній машині;

- працювати при відкритій кришці заливного люка;

- подавати холодну воду в розігрітий без води барабан;

- працювати з несправним фіксатором замку кришки;

- пускати машину при відкритій кришки люка.

**4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

4.1. Переконатися в надійності відключення електроустаткування пральних машин, центрифуги, праски, електропечі від електромережі.

4.2. Навести порядок на робочому місці і навколо пральних машин.

4.3. Про усі неполадки в роботі доповів адміністрації навчального закладу.

4.4. Після закінчення робіт усе устаткування й механізми переводяться в положення, що виключає можливість їх пуску сторонніми особами, електропостачання відключається, устаткування протирається. Санітарна обробка, розбирання, чищення й миття проводяться тільки після відключення устаткування від електромережі.

4.5. Зняти спецодяг, помити руки, по можливості прийняти душ.

4.6. Про всі зауваження в роботі установки доповісте своєму керівникові, самому не проводити ремонт устаткування.

**5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

5.1. При виявленні дефектів устаткування, що представляють небезпеку для життя людей до цілісності устаткування, негайно припини роботи, по можливості відключи електроустаткування від електромережі, прийми заходи до ліквідації аварії, яка трапилася, доповів керівництву навчального закладу.

5.2. При небезпеці виникнення нещасного випадку, прийняти заходи по його попередженню. Якщо нещасний випадок відбувся, надати першу долікарську допомогу постраждалому, при необхідності виклич «Швидку медичну допомогу» за телефоном **103**.

Повідомити про випадок, що трапився, адміністрацію навчального закладу.

5.3. Якщо на металевих частинах устаткування виявлена напруга (відчуття електроструму), електродвигун працює на дві фази (гуде), що заземляє дріт обірваний, слід зупинити машину і негайно доповісти про це адміністрацію навчального закладу.

5.4. При виявленні несправності в роботі устаткування, мимовільній зупинці, аварії необхідно відключити електроживлення, повідомити про це відповідальній особі і до усунення несправності обладнання не включати.

5.5. У випадку відключення електроенергії потрібно терміново вимкнути все електрообладнання, яке працює, підключення його здійснювати тільки після вмикання напруги електромережі, яка відповідає нормам.

5.6. У випадку аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно терміново перекрити крани водопостачання, викликати аварійну службу водоканалу і сповістити керівника навчального закладу.

5.7. У випадках пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вижити заходів, щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, в разі потреби звернутися за допомогою до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону за телефоном **101**;

- сповістити керівника навчального закладу чи особу, яка його заміщує;

- приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки в навчальному закладі.

5.8. Перша медична допомога.

**Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.**

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення — відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернути увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

В усіх випадках ураження струмом потерпілому заборонено рухатися, тим більше продовжувати роботу до прибуття лікаря.

Заборонено закопувати потерпілого в землю, тому що це завдасть йому лише шкоди (можливість інфікувати мікробами) і приведе до втрати дорогоцінного часу для рятування.

**Перша допомога при пораненні**

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язувальний матеріал на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету немає, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

**Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.**

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку закріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт облич­чям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

**Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.**

При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити водою протягом 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 % розчином питної соди, а обпечену лугом - 3 % розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою протягом 15-20 хв, після цього промити 2 % розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2 % розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3 % розчином оцтової кислоти або 3 % розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 % розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 % розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3 % розчином оцтової кислоти.

**Надання першої допомоги при теплових опіках.**

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 % марганцевим розчином або 5 % розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

**Перша допомога при кровотечі.**

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4—5 хв.; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

**РОЗРОБЛЕНО:**

ЗДНВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Добровольська С.Є.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бак В.О.

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)