**ПАНДУС**



Гранична довжина одного підйому, **м**

Гранична висота одного підйому, **м**

 \_\_висота\_ \_довжина\_

 **Бажаний кут нахилу – 1:20 (5%) = 50 см : 10 м**

 **Максимальний кут нахилу – 1:12 (8%) = 50 см : 6 м**

 **(ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.2.6; 6.1.2)**

**Поручні на пандусах та сходах.**

Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот
більше 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями. Поручні
пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, сходів - на висоті 0,9 м.

Поручень перил з внутрішнього боку сходів повинен бути безперервним по всій
їх висоті. Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої
частини пандуса на 0,3 м.

 **(ДБН В.2.2-17:2006, пункти 6.2.6; 6.1.2)**

**СХОДИ**

[**ДСТУ (Державні стандарти України)**](http://dbn.co.ua/index/dstu/0-20)

**ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху**

Першу та останню сходинки в приміщеннях і ззовні будинку слід фарбувати яскраво жовтою фарбою та наносити на них гумове або абразивне покриття.

**(ДСТУ-Н В.2.2-31-2011, пункт 4.1.8)**