Лабораторна робота 12. "Визначення ККД похилої площини". Інструктаж із БЖД.

1. Прочитати правила безпеки перед лабораторною роботою.

2. Повторити параграф 36.

3. Виконати лабораторну роботу 10 на ст. 238 - 239.

В першому досліді Р=1,4 H, h= 0,4 м, F=2 H, l= 0,8 м.

В другому досліді P=2,1 H, h= 0,4 м, F=3 H, l= 0,8 м.

В третьому досліді P=2,8 H, h= 0,4 м, F=4 H, l= 0,8 м.