**Пожежна безпека, вимоги, дії при виникненні пожежі**



Відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки несуть керівники і власники структурних підрозділів.

У всіх приміщеннях на видних місцях біля телефонів необхідно вивішувати таблички з позначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

**Вимоги щодо дотримання правил пожежної безпеки на об'єктах:**

Територія будівель, споруди і приміщення повинні бути забезпечені знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76

Всі співробітники при прийомі на роботу і за місцем роботи повинні проходити протипожежні інструктажі. Проводити інструктажі повинні посадові особи, які мають відповідне посвідчення.

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично очищатися від сміття, відходів, тари, листя, яке необхідно регулярно вивозити в спеціально відведені місця.

Дороги, проїзди і проходи до будівель і споруд, пожежних водойм, підходи до пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільні, міститися в справному стані, взимку очищатися від снігу. До всіх будівель і споруди повинен бути забезпечений вільний доступ.

Територія повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує вільне знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будівель і споруд.

Розводити багаття, спалювати відходи, тару на відстані менше 15 м. від будівель і споруд суворо забороняється.

Евакуаційні шляхи і виходи повинні завжди утримуватись вільними, нічим не захаращуватися, і у випадку виникнення пожежі або стихійного лиха забезпечувати безпечну евакуацію людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

У приміщеннях, які мають один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщати не більше 50 осіб.

Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні бути завжди справні, і проходити періодичне обслуговування.

Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

Електроустановки повинні відповідати вимогам діючих Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації споживачів (ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок (ПТБ) та інших нормативних документів.

З'єднання, відгалуження та закінчення проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою зварювання, спайки, опресування або спеціальних затискачів. Виконувати з'єднання жил проводів і кабелів методом скручування забороняється.

Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняється.

Температура зовнішньої поверхні електрообігрівальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі не повинна перевищувати 85 ° С.

Відстань від електрообігрівальних приладів до горючих матеріалів і конструкцій повинна бути не менше 0,25 м.

**НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:**

* прокладка проводів і кабелів через складські приміщення, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні зони;
* експлуатація проводів і кабелів з пошкодженою ізоляцією;
* залишати під напругою провода та кабелі з неізольованими струмопровідними жилами;
* використання саморобних (кустарного виробництва) подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ;
* використання для обігріву приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;
* користуватися пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електроприладами;
* використання для електромереж радіо і телефонних проводів;
* залишати електрообладнання під напругою без нагляду.

Куріння на території і в будівлях дозволяється тільки в спеціально відведених, пристосованих для цього місцях.

Вогневі, зварювальні та інші пожежонебезпечні роботи, проводяться тільки при наявності наряду-доступу і при виконанні заходів, які виключають можливість виникнення пожежі.

Після закінчення роботи, співробітники, відповідальні за пожежну безпеку приміщень, повинні ретельно оглянути всі приміщення, вимкнути всі електроприлади, видалити горючі відходи і закрити приміщення.

**У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:**

Негайно повідомити про це в пожежну охорону по телефону 101 або за телефоном, вказаним адміністрацією, якщо телефон внутрішній (наприклад: 9 – 101), при цьому вказати точну адресу об'єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку, наявність людей і повідомити своє прізвище. Використовувати (по можливості) заходи щодо евакуації людей, гасіння пожежі та заощадження матеріальних цінностей. Здійснити аварійне відключення електрообладнання. Повідомити про пожежу керівництву. У разі необхідності викликати інші підрозділи аварійно-рятувальних та інших служб. Зустріти підрозділи пожежної охорони, які прибувають на пожежу.