**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказом директора

КЗ «Олександрівське НВО №2»

від 01.09.2016 року № 5

**ІНСТРУКЦІЯ № 199**

**з техніки безпеки при роботі з електроприладами в майстерні обробки тканини та волокнистих матеріалів**

**І. Загальні положення**

1.1. Практичнi, лабораторні роботи, проводити у тих умовах i порядку, з такими електроприладами, якi зазначенi в iнструкцiї до проведення роботи.

1.2. Поводження з електроприладами потребує виконання правил електробезпеки вiдповiдно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв».

1.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатацiї, перiодично оглядає особа, вiдповiдальна за електрогосподарство; вона також перевiряє захисне заземлення, електропроводку i загальний стан електромережi.

1.4. Всі електроприлади де передбачається занулення (заземлення) повинні бути зануленні.

1.5. При роботi з електроприладами можливi такi небезпечностi:

‑ падiння предметiв, матерiалiв;

‑ ураження електрострумом;

‑ опiки i отруєння вiд пожежi.

**ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи**

***Учнi повиннi:***

2.1. Одягнути спеціальний одяг і засоби індивідуального захисту (гумові рукавиці, захисні окуляри тощо).

2.2. Ознайомитися iз змiстом практичної роботи та з правилами безпечного її виконання.

2.3. При виявлені небезпечностей на робочому мiсцi: несправнi прилади, оголенi електродроти та iнше, негайно повiдомити вчителя.

**ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. Треба використовувати електричне обладнання тiльки заводського виготовлення. Пiд час експлуатацiї слiд користуватися паспортом та iнструкцiєю заводу-виробника.

3.2. Усi електронагрiвальнi прилади повиннi мати теплоiзоляцiю знизу i з боку стiн. Як теплоiзоляцiю можна використати керамiчнi плити та iншi негорючi матерiали з малою теплопровiднiстю.

3.3. Подання струму через загальний рубильник до робочих мiсць i вимикання його пiсля закiнчення робiт виконує лише вчитель або особа, яка обслуговує електромережу навчального закладу.

3.4. Штепсельнi розетки i встановлене обладнання можуть перебувати пiд струмом на час проведення роботи. Після закiнчення роботи подача струму негайно припиняється.

3.5. Шафи з розподільними пристроями повинні бути замкнені на замок.

***ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ*:**

3.6. Учням під час уроку самовільно користуватися електроприладами, електроарматурою, електрообладнанням.

3.7. Залишати без нагляду увiмкненi електричні прилади.

3.8. Подавати на робоче місце електричний стркм напругою вище 42 В.

3.9. Пустувати з електроприладами, предметами, механізмами, які використовуються для виконання роботи.

3.10. Використовувати на робочому місці електроприлади напругою (змінного струму) 110 В. і вище.

3.11. Порушувати хід, послідовність виконання роботи з електроприладами.

3.12. Користуватися електроприладами у разі пошкодження заземлюючого пристрою (якщо вимагається їх занулення (заземлення)).

3.13. Користуватися електроподовжувачами виготовленими з порушенням встановлених вимог.

**ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Треба негайно вимкнути електроприлади.

4.2. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок вчителя.

4.3. Вимити з милом руки.

**V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. У випадку аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя, чи завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

‑ у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;

‑ у разі «пробою» на корпус – негайно припинити роботу та поставити до відома вчителя;

‑ у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити вчителя;

‑ у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з пожежної безпеки;

‑ у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

**Розроблено:**

Вчитель трудового навчання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

**Погоджено:**

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бак В.О.

 (особистий підпис) (прізвище, ініціали)