|  |  |
| --- | --- |
| **ІНСТРУКЦІЯ З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**  \_31.08.2023 № \_32  (дата) | ЗАТВЕРДЖУЮ  Диретор Ємільчинського ліцею №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ПАЛЬКО  (підпис)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

**у майстерні**

**1.   Загальні положення.**

* Кожен учень зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.
* Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.
* У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.
* У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватись у чистоті.
* У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.
* Увесь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.
* У приміщеннях забороняється розкладати вогнища, спалювати сміття, палити.

**2.   Вимоги пожежної безпеки перед початком робіт.**

* У кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.
* Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.
* Не працюйте на несправному обладнанні.
* Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплен­ня захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

**3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.**

* Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.
* Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежегасінням.
* Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:
* - використовувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією;
* - залишати під напругою електричні проводи й кабелі;
* - переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;
* - залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;
* - користуватися пошкодженими (несправними) розетками;
* - зав'язувати і скручувати електропроводи;
* - застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.
* Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

**4.   Вимоги безпеки після закінчення робіт.**

* Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені несправності.
* Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.
* Після кожного заняття необхідно всі пожежонебезпечні речовини та матеріали винести з майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

**5.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

* У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, у першу чергу рятування та евакуацію.
* Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо) зобов'язаний: негайно зателефонувати за телефоном 01 до пожежної частини й повідомити про це; сповістити про пожежу вчителя, директора, його заступника; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

*Інструкцію розробив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)  
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(підпис)