04.05.2020. 8 Клас. Трудове навчання.

**Тема.** Повторення та закріплення вивченого матеріалу в 8 класі.

**Завдання.**

1. Які інструменти використовують для стругання деревини?

1. ніж;
2. шерхебель;
3. лобзик;
4. шило;
5. рубанок;
6. ножівка;
7. шліфувальна шкура.

2. Проставте порядок операцій виготовлення бруска із заготовки.

...—простругати базову кромку;

…—розмітити ширину бруска;

…—простругати базову пласть;

…—простругати другу пласть;

…—розмітити товщину бруска;

…—простругати другу кромку;

…—відпиляти за довжиною;

…—розмітити довжину бруска.

3. Як називається інструмент, зображений на рисунку?

|  |  |
| --- | --- |
| 1. стамеска;
2. рейєр;
3. крючок;
4. мейесль;
5. фасонний різець.
 |  |

4. На яких верстатах обробляють циліндричні та а конічні поверх­ні?

1. круглопиляльному;
2. токарному верстаті для обробки деревини;
3. рейсмусовому;
4. фрезерному.

5. Які операції виконуються рейєром?

1. чорнова токарна обробка;
2. чорнова і чистова токарні обробки;
3. чистова токарна обробка.

6. Яку форму має елемент різальної частини будь-якої пилки?

1. леза;
2. клина;
3. зуба.

7. Які пилки застосовуються для пиляння фанери?

1. дрібнозубі;
2. середньозубі;
3. великозубі.

8. Як називається виріз, утворений у деревині пилкою?

1. пропил;
2. щілина;
3. надпил;
4. паз.

9. Яким інструментом вирізають криволінійні контури з фанери?

1. ножівкою для змішаного пиляння;
2. лучковою пилкою;
3. лобзиком;
4. ножівкою для поздовжнього пиляння.

10. На якому кресленні розміри нанесено правильно?



11. Яку операцію називають розводом пилки?

1. вирівнювання зубців по висоті;
2. відгинання по черзі зубців в обидва боки;
3. вирівнювання зубців по ширині.

12. Для чого служать пазухи між зубцями пилки?

1. для зручності загострення зубців;
2. для збирання і видалення тирси;
3. для зручності розводки зубців.

Відповіді надсилати на електронну пошту, вказавши свої ініціали.

**robotaserhiy@gmail.com**