**Тракторист категорії В**

***Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника***  
***професійно-технічного навчального закладу***  
***(підприємства, установи та організації, що здійснюють***  
***підготовку кваліфікованих робітників)***  
1. Професія 8331.2 – “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”  
2. Кваліфікація – категорія В  
3. Кваліфікаційні вимоги:  
Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання гусеничних тракторів класу більше 30 кН, колісних тракторів більше 20 кН та технологічні регулювання сільськогосподарських машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; знає основні вимоги до машинобудівельних креслень, вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, засоби індивідуального захисту; основи правових знань, галузевої економіки; правила читання креслень та схем.  
Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на гусеничних тракторах більше 30 кН, колісних тракторах більше 20 кН,сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи начіпні навантажувачі та бульдозери.  
4. Загально-професійні вимоги  
Повинен:  
а) раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці;  
б) додержуватись норм технологічного процесу;  
в) не допускати браку в роботі;  
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;  
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);  
е) знати основи інформаційних технологій.  
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:  
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А:  
– за умови продовження первинної професійної освіти в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи.  
– за умови підвищення кваліфікації стаж керування машинами категорії А не менше року.  
6. Сфера професійного використання випускника:  
Сільське господарство. Надання послуг сільськогосподарською технікою.  
7. Специфічні вимоги:  
7.1.Вік – по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.  
7.2.Стать – жіноча, чоловіча.  
7.3.Медичні обмеження