Тема: Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
Мета: познайомити учнів із явищем електромагнітної індукції; показати значення цього явища для фізики й техніки, увести поняття індуктивності та енергії магнітного поля котушки зі струмом. Формувати науковий світогляд й діалектичне мислення; розвивати спостережливість, кмітливість. Продовжити формування інтересу до історії розвитку науки.
Хід уроку
I.	Організація класу
II.	Перевірка домашнього завдання
Перевірку домашнього завдання провожу у формі виконання тестової самостійної роботи у двох варіантах із застосуванням взаємоперевірки за готовими відповідями.
Самостійна робота з теми «Магнітне поле»
Варіант 1
1. Виберіть найправильніше продовження фрази: «Магнітні поля створюються ...“ 
А.... як нерухомими, так і рухомими електричними зарядами.
Б.... нерухомими електричними зарядами.
В.... електричними рухомими зарядами.
2.	Напрям струму в обмотці підковоподібного електромагніту показано стрілками (рис.). Визначте полюси сердечника.
А. Зліва - N, справа - S. Б. Обидва N. В. Обидва S. Г. Зліва - S, справа - N.
3. Що спостерігається в досліді Ампера? Виберіть правильне твердження.
А. Магнітна стрілка повертається поблизу провідника зі струмом.
Б. Два провідники зі струмом взаємодіють один з одним. 
В. Дві магнітні стрілки взаємодіють одна з одною.
4. Визначте напрям сили Ампера (рис.):
А. Вліво. Б. Вправо. В. Вгору. Г. Вниз.
5. Виберіть найправильніше продовження фрази: «Сила    
     Лоренца — це сила, з якою магнітне поле діє на ...“
А. ...рухомий електричний заряд.
Б. ... провідник зі струмом.
     В. ... нерухомий електричний заряд.
6. Як зміниться сила, що діє на заряджену частинку, яка рухається; в однорідному магнітному полі, якщо заряд частинки зменшиться у 2 рази? Виберіть правильну відповідь.
А. Зменшиться у 2 рази. Б. Збільшиться у 2 рази. В. Не зміниться.
7. Електрон в однорідному магнітному полі обертається проти годинникової стрілки (рис.). Куди напрямлений вектор В ?
А. До нас. Б. Від нас. В. Вліво. Г. Вправо.
8. Виберіть правильне твердження щодо магнітних властивостей різних речовин.
    А. Магнітна проникність заліза менша за 1. 
    Б. Залізо є феромагнетиком.
    В. Магнітна проникність парамагнетиків менша за 1.
    Г. Магнітна проникність діамагнетиків більша за 1.
9. Провідник зі струмом розташований у однорідному магнітному полі. При цьому на провідник діє сила так, як показано на рис. Відзначте, які з наведених нижче
тверджень правильні.
А. Сила Ампера діє тільки на рухомий провідник.
Б. Магнітне поле напрямлене до нас.
В. Якщо збільшити довжину провідника в 3 рази, сила, діюча на
провідник, збільшиться в 9 разів.
Г. Якщо силу струму в провіднику зменшити в 3 рази, сила, діюча на провідник, зменшиться в 3 рази.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
В	Г	Б	Б	А	А	А	Б	Г	

Варіант 2
1. Що спостерігається в досліді Ерстеда? Виберіть правильне твердження.
А. Провідник зі струмом діє на електричні заряди.
Б. Магнітна стрілка обертається поблизу провідника зі струмом.
В. Магнітна стрілка обертається поблизу зарядженого провідника.
2. Круглий виток проводу вільно висить на проводах, які підводять струм. По витку тече струм указаного на рис. напряму. Як поведе себе виток, якщо до нього піднести магніт південним полюсом від читача до рисунка?
А. Відштовхнеться. Б. Притягнеться. В. Повернеться. Г. Не реагуватиме.
3. Як зміниться сила Ампера, діюча на прямолінійний провідник зі струмом у однорідному магнітному полі, в разі зменшення довжини провідника у 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора індукції. Виберіть правильну відповідь.
А. Збільшиться у 2 рази. Б. Зменшиться у 2 рази. В. Не зміниться.
4. Визначте напрям струму в провіднику(рис.):
А. Вліво. Б. Вправо. В. До нас. Г. Від нас.
5. Протон рухається у магнітному полі (рис). В якому напрямі діє сила Лоренца?
А. Вліво.
Б. Вправо.
В. Вгору. 
Г. Вниз.
6. Провідник зі струмом розташований перпендикулярно до площини рис. і перебуває в однорідному магнітному полі, вектор індукції якого напрямлений до нас. Струм у провіднику напрямлений від нас. Відзначте, які з наведених нижче тверджень правильні.
А. З боку магнітного поля на провідник діє сила, напрямлена вправо.
Б. Сила Ампера не дорівнює нулю.
В. Із боку магнітного поля на провідник не діє сила.
Г. Якщо зменшити довжину провідника, то сила, діюча на 
провідник, збільшиться.

7. Електрон рухається в магнітному полі по колу, як вказано на рис. Відзначте, які з наведених нижче тверджень правильні.
А. Магнітне поле напрямлене до нас.
Б. Із боку магнітного поля на електрон діє сила, напрямлена по радіусу до центра кола.
В. Якщо швидкість електрона буде меншою, радіус кола збільшиться.
Г. Магнітне поле здійснює роботу над електроном.
8. Виберіть правильне твердження щодо магнітних властивостей різних речовин.
А. Магнітна проникність заліза менша за 1.
Б. Магнітна проникність парамагнетиків менша за 1.
В. Магнітна проникність парамагнетиків більша за 1.
Г. Магнітна проникність діамагнетиків більша за 1.
9. Як зміниться сила, що діє на заряджену частинку, яка рухається; в однорідному магнітному полі, якщо заряд частинки зменшиться у 2 рази? Виберіть правильну відповідь.
А. Зменшиться у 2 рази. Б. Збільшиться у 2 рази. В. Не зміниться.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Б	А	Б	В	А	В	Б	В	А	

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Явище електромагнітної індукції.
Явище виникнення електричного струму в замкненому провіднику, який знаходиться в змінному магнітному полі, називається електромагнітною індукцією.
Струм, який виникає в провіднику, назвали індукційним струмом.
На практиці напрям струму, який виникає в замкнутому колі внаслідок електромагнітної індукції, визначають за правилом правої руки: якщо праву руку розмістити в полі так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, відставлений великий палець відповідав би напряму руху провідника, то витягнуті пальці руки вказуватимуть напрям індукційного струму в провіднику.
Для випадку, коли провідник рівномірно рухається в однорідному магнітному полі, значення ЕРС індукції обчислюється за формулою:
Ɛ = BLsinα
3. Потік магнітної індукції.
Поняття потоку магнітної індукції та одиниці його вимірювання ввожу за допомогою демонстрування відеофрагменту «Потік магнітної індукції».
Ф = BScosα
де Ф - магнітний потік; В - модуль магнітної індукції поля; α - кут між нормаллю до площини контуру і індукцією магнітного поля.
Величина, що дорівнює добутку магнітної індукції на площу замкнутого контуру на косинус кута (між вектором індукції та нормаллю до контуру), називається магнітним потоком або потоком магнітної індукції.
Аналіз формули показує, що мінімальне значення магнітного потоку (Ф = 0) буде, коли а = 90°, тобто площина контуру паралельна лініям індукції магнітного поля. Якщо α = 0, то магнітний потік буде максимальним (Ф = BS)
Магнітний потік є скалярною фізичною величиною. У СІ магнітний потік вимірюють у веберах (Вб), на честь відомого німецького фізика В. Вебера.
Якщо індукція магнітного поля 1 Тл, а площа контуру, крізь який проходить магнітний потік, 1 м2, то магнітний потік дорівнює 1 веберу (1 Вб):
1 Вб = 1 Тл×1 м2.
Будь-які зміни індукції магнітного поля чи площі контуру спричиняють зміну магнітного потоку і викликають явище електромагнітної індукції.
4. Правило Ленца
Індукційний струм в замкнутому провіднику має такий напрям, що його магнітне поле компенсує зміну магнітного потоку, яка викликала цей струм.
Демонстрування взаємодії постійного магніту і струмопровідного кільця суцільного і розрізаного.
5. Закон електромагнітної індукції
Закон електромагнітної індукції (закон Фарадея):
ЕРС індукції дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку через площу контуру замкнутого провідника:
Ɛ = 
Цей закон формулюється саме для ЕРС, а не для індукційного струму і виражає суть явища, що не залежить від властивостей провідників. Для виникнення струму провідник має бути замкнутим, і сила струму залежить не тільки від швидкості зміни магнітного потоку, а й від опору провідника: 
Ii = 
Індукції буде в N разів більша: Ɛі = N
V.	Розв’язування задач
Задача 1.
Магнітний потік, що пронизує контур провідника, рівномірно змінився на 0,45 Вб, внаслідок чого виникла ЕРС індукції 1,5 В. Визначте час зміни магнітного потоку.
Відповідь: 0,3 с.
Задача 2.
За 5 мс у рамці, обмотка якої складається з 25 витків проводу, магнітний потік збільшився з 6 мВб до 8 мВб. Визначте ЕРС індукції в рамці.
Відповідь: 10 В.
Задача 3.
Скільки витків проводу має бути в обмотці котушки, щоб внаслідок рівномірної зміни магнітної індукції від 0,2 Тл до 0,3 Тл протягом 4 мс у ній збуджувалася ЕРС 10 В? Площа поперечного перерізу котушки 50 см2.
Відповідь: 80 витків.
VI.	Завдання додому
Вивчити § 33 - § 39.
Розв’язати вправу 19 (3).
VII.	Підведення підсумків уроку