Лабораторна робота 11. "З'ясування умови рівноваги важеля". Інструктаж із БЖД.

1. Прочитати правила безпеки перед лабораторною роботою.

2. Повторити параграф 34.

3. Виконати лабораторну роботу 11 на ст. 226 - 227.

В першому досліді F1=1 H, d1= 0,1м, F2=2 H, d2= 0,05 м.

В другому досліді F1=2 H, d1= 0,06 м, F2=3 H, d2= 0,04 м.

В третьому досліді F1=2 H, d1= 0,06 м, F2=4 H, d2= 0,03 м.