Лабораторна робота 4. "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників". Інструктаж із БЖД.

1. Прочитати правила безпеки перед лабораторною роботою.

2. Повторити параграф 31.

3. Виконати лабораторну роботу 4 на ст. 168 - 169,

якщо І=І1=І2=0,45 А, U1=0,4 В, U2=0,8 В, U=1,2В.