Матеріально-технічна база Воронівської загальноосвітньої школи

I-III ступенів

Олександрівської селищної ради

Вознесенського району Миколаївської області

План

**розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу**

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування й розвитку навчального закладу. ЇЇ розвиток - постійне піклування адміністрації та батьківської громадськості. Це один із головних напрямків роботи закладу, який забезпечує якісне проведення навчального процесу.

Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення школи сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати додаткові освітні послуги, освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.

Розділ І

Аналіз стану матеріально-технічної бази Воронівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Загальна характеристика навчального закладу

* кількість будівель: школа-1 приміщення; котельня-1 (технічний стан-задовільний), туалет дворовий -2.
* проектна потужність – 560 учнів
* рік забудови - 1969
* кількість навчальних приміщень - кабінетів -4 ; класних кімнат-11, їх площа – 683м2.
* кількість допоміжних приміщень бібліотека на 1 поверсі школи (медіоцентр), кабінет завгоспа, медичний кабінет, їдальня, актова зала, музей.
* кількість підсобних приміщень: туалетів- 2 шт., підсобка робочого-1, книгосховище;
* кількість адміністративних приміщень - кабінет директора, секретаря, заступників директора , учительська, психолога. (технічний стан-задовільний)

1. Аналіз та технічний стан будівель

* кількість поверхів: школа - 2, котельня-1; туалет дворовий – 1.
* коридори: 2 (на другому поверсі потребує косметичного ремонт)
* харчоблок: 1 ( в задовільному стані)
* підсобні приміщення: у задовільному стані;
* підвал: у задовільному стані; (бомбосховища немає)
* горище: - є;
* медичний кабінет: у задовільному стані
* навчальні кабінети: у задовільному стані;
* бібліотека: у задовільному стані;

3.Покрівля

* вид покрівлі: шифер;
* площа покрівлі: 1296 м2.- у задовільному стані;

Загальна характеристика інженерних мереж

* + тепломережа: труби опалювальної системи та радіатори школи встановлені у 1969 році - потребують заміни.
  + водопостачання: у задовільному стані;
  + водовідведення: у задовільному стані;
  + електромережа: стара – потребує заміни , у задовільному стані;
  + прилади обліку: лічильник холодної води - 1шт., у задовільному стані;

1. Загальна характеристика території

- площа: 2 га,

- площа покриття в дворі: 885 м.кв.

**-** огорожа: секції, сітка-рабіца ( 220 м.п.),

* загальна кількість зелених насаджень:160 шт.;
* характеристика малих архітектурних форм: котельня - 1 шт., у задовільному стані;.
* контейнери для сортування сміття: 8 шт. - у задовільному стані;

**-** освітлення: ламп ззовні школи - 8, потребують заміни.

1. Оснащення приміщень навчального закладу



