**Завдання. Виготовити ескіз молої архітектурної форми.**

**Послідовність виконання ескізу.**

**Раніш ніж почати виготовлення ескізу треба:**

1) ознайомитись з формою деталей тобто уважно оглянути вироби-алоги, що знаходяться в документі «Теорія», уявно розчленити виріб на прості геометричні тіла;

2) з'ясувати, які вигляди необхідні і достатні для зображення деталі;

3) з'ясувати головний вигляд деталі. Треба, щоб головний вигляд давав найповніше уявлення про форму деталі.

***Після цього можна починати виготовлення ескізу.***

1. На форматі аркуша А4 намітити положення кожного зображення і провести осьові лінії.
2. Тонкими лініями обмежити у вигляді прямокутників граничні обриси кожного зображення.
3. Зобразити видимі контури виглядів спереду, зверху і зліва.
4. Обвести лінії видимих контурів, після чого зображення доповнити лініями невидимих контурів. Зауважити, що при обведенні ліній ескіза треба намагатися додержувати на око тих самих співвідношень товщин ліній, як і для креслення.

**Виконане завдання надіслати:**

***на електронну адресу*** [***tanja\_shten@ukr.net***](mailto:tanja_shten@ukr.net) ***або***

***на платформу «E-schools» (***[***https://e-schools.info***](https://e-schools.info)***) в розділ «Файловий архів – Дистанційне навчання – 7-А кл. –Трудове навчання (хлопці))» - для оцінювання.***